**OD - 1BS**

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest aragaz. Păstrați cu grijă acest manual pentru consultări ulterioare. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor din acest manual poate duce la daune materiale, vătămări corporale sau chiar la deces.

**Aviz**

1. Nu folosiți niciodată aragazul într-o zonă neventilata ( de exemplu, cort, vehicul ) Acest aragaz este destinat exclusiv utilizării în aer liber.

2. Țineți-l departe de îndemâna copiilor. 3. Nu utilizați niciodată aragazul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.

3. Nu utilizați aragazul în apropierea materialelor combustibile. Atunci când aragazul este în uz, distanța de siguranță față de materialele combustibile este de minimum 1,2 m de la aragaz și de minimum 1,5 m deasupra aragazului.

4. În timpul funcționării, aragazul trebuie să stea pe o bază plană și nivelată. În același timp, nu mutați aragazul și nu îl

mișcați în niciun fel în timpul funcționării.

5. Nu lăsați aragazul nesupravegheat atunci când este în funcțiune sau când se răcește după ce a fost oprit.

6. Nu acoperiți niciodată aragazul cu obiecte care ar putea provoca supraîncălzirea acestuia. De asemenea, nu utilizați aragazul în apropierea unui alt aragaz în funcțiune, a unui șemineu sau a unei alte surse de căldură. Dacă aragazul se încălzește excesiv, se pot produce deteriorări ale aragazului sau pericol pentru operator.

7. Schimbările de presiune atmosferică la altitudini mari pot cauza probleme cu aprinzătorul piezoelectric, așa că aveți întotdeauna asupra dumneavoastră chibrituri sau o brichetă.

8. Nu utilizați niciodată recipiente cu un diametru al fundului mai mare de 210 mm. 9. Greutatea totală a recipientului și a alimentelor așezate pe suprafața de gătit nu trebuie să depășească 3 kg. Nu așezați un recipient gol pe aragaz atunci când acesta este în funcțiune.

9. Atunci când înlocuiți recipientul de combustibil, asigurați-vă întotdeauna că aragazul este oprit și că nu există alte

persoane sau focuri deschise în apropiere. 10. Asigurați-vă întotdeauna că recipientul de combustibil este fixat ferm și

strâns de aragaz. Dacă aragazul nu va fi utilizat, scoateți recipientul de combustibil și depozitați-l separat de aragaz.

10. Nu dezasamblați niciodată aragazul și nu faceți alte modificări decât cele descrise în acest manual. Dacă aveți întrebări, contactați dealerul dumneavoastră sau direct producătorul SOTO.

**AVERTISMENT**: Nu atingeți niciodată aragazul atunci când acesta este în funcțiune. Corpul aragazului este extrem de

fierbinte în acest caz. După o anumită perioadă de timp, unele părți ale aragazului se pot decolora - această schimbare este normală și nu are niciun efect asupra performanței aragazului.

**Asamblarea aragazului**

1. Închideți alimentarea cu combustibil prin rotirea în sensul acelor de ceasornic în poziția OFF (Fig. 1)

2. Îndepărtați capacul de plastic de pe recipientul de combustibil și înșurubați cu grijă acest recipient pe filetele de pe corpul aragazului. Strângeți ușor această conexiune (fig. 2 ), o strângere excesivă poate provoca deteriorarea aragazului sau a supapei recipientului de combustibil și, ulterior, scurgeri nedorite de combustibil.

3. Răspândiți suporturile peste recipient (fig. 3 ).

Verificați întotdeauna de două ori dacă există scurgeri de combustibil după conectarea recipientului de combustibil și a

corpului aragazului. Dacă se detectează o scurgere de combustibil, nu puneți niciodată aragazul în funcțiune.

**Utilizarea aragazului:**

1. Rotiți ușor orificiul de admisie a combustibilului în sens invers acelor de ceasornic până când auziți o ușoară scurgere de combustibil din arzător. Apoi apăsați rapid aprinzătorul piezoelectric și porniți aragazul ( Figura 4)

2. Dacă aragazul nu se aprinde, opriți alimentarea cu combustibil. Așteptați câteva secunde și repetați întregul proces de aprindere.

3. Când aragazul este în funcțiune, puteți regla infinit intensitatea flăcării prin rotirea manetei de alimentare cu combustibil.

În timpul funcționării, aragazul trebuie să producă o flacără albastră constantă.

4. Pentru a opri aragazul, rotiți maneta de comandă în sensul acelor de ceasornic pentru a închide alimentarea cu

combustibil.

În timpul funcționării aragazului, componentele acestuia sunt încălzite la o temperatură ridicată. Aveți grijă sporită atunci când manipulați un aragaz fierbinte. Atunci când scoateți recipientul de combustibil și depozitați aragazul, acesta trebuie să fie complet rece.

**După utilizarea aragazului**

1. Când scoateți recipientul de combustibil și manipulați aragazul, asigurați-vă întotdeauna că acesta este rece.

2. Îndepărtați suporturile de pe vas.

3. Deșurubați recipientul de combustibil din corpul aragazului.

4. Așezați aragazul în recipientul de depozitare.

**Curățare și întreținere**

Curățați în mod regulat aragazul. Nu atingeți niciodată vârful brichetei atunci când o curățați, deoarece acest lucru ar putea afecta funcționalitatea acesteia. În cazul în care inelul O de pe supapa aragazului este uzat, acesta trebuie înlocuit imediat, altfel pot apărea scurgeri nedorite de combustibil. Dacă aragazul este deteriorat sau prezintă scurgeri nedorite de

combustibil, acesta nu trebuie pus în funcțiune și trebuie reparat imediat înainte de a fi utilizat în continuare. Pentru întrebări suplimentare privind întreținerea și service-ul, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră sau direct producătorul SOTO.

Importator: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice – Raková 763 12, Republica Cehă

**SOTO**

**Aragaz compact pliabil**

În așteptare de brevet

**PERICOL**

**ATENȚIE**

**Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aragazul. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare și revedeți-l în mod regulat pentru a vă asigura că folosiți corect aragazul și că respectați toate avertismentele atunci când îl folosiți și îl întrețineți. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor din acest manual poate duce la daune materiale, vătămări corporale sau chiar la deces.**

**A se utiliza numai în zone bine ventilate.**

**NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR**



MONOXID DE CARBON PERICULOS

**Acest aragaz poate produce monoxid de carbon, care nu este mirosit în niciun fel.  
 Utilizarea sa în spații închise**

**( de exemplu, în interiorul unui cort, caravană, vehicul, casă mobilă ) poate provoca moartea.**

**PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ**

Dacă simțiți miros de gaz

**1. Nu încercați să aprindeți aragazul.   
2. Nu încercați să aprindeți aragazul.  
 Stingeți toate focurile deschise din apropiere.  
 3. Deconectați aragazul de la rezervorul de combustibil.**

**PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ**

**Nu depozitați și nu utilizați benzină sau alte lichide cu vapori inflamabili în apropierea acestui aparat de gătit sau a oricărui alt aparat de gătit.**

**C€ 1506 - 13**

Putere: 3020 W

Certificat GAS40060 AS2658 SAI Global

Consum mediu de gaz: 170 g/h

AVERTISMENT: Încercările de a conecta alte tipuri de cartușe de gaz pot fi foarte periculoase.

**Shinfuji Burner CO., LTD.**

1-1-3 Miyukihama Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city   
Aichi-pref, 441-0314 Japonia   
Phone:+81 533 75 5000 FAX:+81 533 75 5033